**마우스피스 용THERMOLAST® H TPE**

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 새로운 THERMOLAST® H TPE는 치과용 마우스 가드라고도 하는 치과용 마우스피스 어플리케이션 분야에 이상적입니다. TPE는 내구성, 유연성 및 고순도 특성이 우수합니다.

**치과 툴링 요구 사항을 충족하도록 설계된 TPE 시리즈**

TPE는 동물성 성분, PVC, 실리콘 및 라텍스를 함유하지 않습니다. HC/AP 시리즈는 유체 및 화학 물질과 자주 접촉하는 치과용 툴링 어플리케이션 분야에 대해 우수한 내화학성, 인열강도 및 영구압축줄음을 가지고 있습니다.

THERMOLAST® H는 또한 30-90 Shore A의 광범위한 경도, 최적화된 가공성을 특징으로 합니다. 이 시리즈는 반 투명으로 제공하며 착색을 통해 다양한 색채 효과를 제공합니다.

**안전은 치과 기기의 우선 순위입니다.**

THERMOLAST® H 소재는 ISO 10993-5 및 GB/T 16886.5(세포독성) 기준에 따라 테스트 되었으며 중국 GB 4806-2016, 미국 FDA CFR 21; EU 규정 No 10/2011; REACH 및 RoHS 등의 안전 및 품질 표준을 준수합니다.



**사진: © 2021 KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이)**

고해상도 사진은 Bridget Ngang ([bridget.ngang@kraiburg-tpe.com](mailto:bridget.ngang@kraiburg-tpe.com) , +6 03 9545 6301)에 문의하십시오.

**위쳇에서 팔로우 가능합니다.**

**A close up of a logo

Description automatically generated**

**KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 소개**

KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이)([www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com))는 글로벌 열가소성플라스틱 엘라스토머 전문 제조기업입니다. 1947년 설립된 크라이버그 그룹의 자회사로 2001년 설립된 이래 KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 TPE 컴파운드 개발의 선구자 역할을 해왔고, 현재 동종 업계 최고의 경쟁력을 갖춘 선도기업의 위치를 차지하고 있습니다. 독일, 미국, 말레이시아에 생산 공장을 보유하고 있는 KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 자동차, 산업용 및 소비자 제품 부문뿐 아니라 까다로운 규제의 적용을 받는 의료부문에 이르기까지 다양한 분야의 응용제품에 사용되는 광범위한 종류의 컴파운드를 공급하고 있습니다. 시장에서 확고한 자리를 잡고 있는 THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® 및 For Tec E® 등의 제품라인은 사출성형이나 압출성형을 통해 가공할 수 있으며, 제조업체에게 가공 및 제품설계 상의 다양한 이점을 제공합니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 혁신적인 역량뿐 아니라 진정한 글로벌 차원의 고객지향, 맞춤형 제품 솔루션, 믿을 수 있는 서비스까지 갖추고 있습니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 독일 본사는 ISO 50001 인증을 받았으며, 전세계의 모든 공장은 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 획득했습니다. 2020년에는 전세계 650명 이상의 직원이 1억 8400만 유로의 매출을 거두었습니다.