**KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)가 음용수 어플리케이션을 위한 새로운 TPE를 선보이다**

**글로벌 TPE 제조업체 KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)가 아시아 태평양 지역 단독의 NSF/ANSI 61 기준을 준수하는 새로운 음용수 어플리케이션을 위한 TPE를 개발했습니다.**

**방대한 음용수 어플리케이션을 위한 이상적인 제품**

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 새로운 TF8ONG-NTRL 제품은 현재 경도 한가지 80ShA, 0.95g/cm 비중으로 제공합니다. 내구성과 유연성의 특성으로 튜브, 호스, 탄성이 있는 파이프 피팅, 카플링, 유연 파이프 피팅, 배관 매니홀드 등 일반 음용수 어플리케이션에 적합합니다.

**저취 및 향**

TF8ONG-NTRL은 NSF/ANSI 61 테스트 섹션 4의 냉수(23°C), 온수(60°C) 조건을 준수하는 것 뿐만 아니라 KTW 조건, 온수(60°C)에 따라 저취, 향 및 유기화합물(TOC)의 조건을 준수합니다.

**글로벌 규정 준수**

이 제품은 어떤 큐어링 혹은 가교되지 않았으며, (EU) No. 10/2011 식품 접촉 플라스틱 규정 및 US FDA CFR 21(원소재 준수) 품질 규정을 준수합니다.

TF8ONG-NTRL 제품은 내추럴 컬러로 제공하며 사출 혹은 압출로 성형 가능합니다.



**(사진: © 2021 KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이))**

고해상도 사진이 필요하시면 Bridget Ngang ([bridget.ngang@kraiburg-tpe.com](mailto:bridget.ngang@kraiburg-tpe.com) , +6 03 9545 6301)에 문의하십시오.

**KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 소개**

KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이)([www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com))는 글로벌 열가소성플라스틱 엘라스토머 전문 제조기업입니다. 1947년 설립된 크라이버그 그룹의 자회사로 2001년 설립된 이래 KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 TPE 컴파운드 개발의 선구자 역할을 해왔고, 현재 동종 업계 최고의 경쟁력을 갖춘 선도기업의 위치를 차지하고 있습니다. 독일, 미국, 말레이시아에 생산 공장을 보유하고 있는 KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 자동차, 산업용 및 소비자 제품 부문뿐 아니라 까다로운 규제의 적용을 받는 의료부문에 이르기까지 다양한 분야의 응용제품에 사용되는 광범위한 종류의 컴파운드를 공급하고 있습니다. 시장에서 확고한 자리를 잡고 있는 THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® 및 For Tec E® 등의 제품라인은 사출성형이나 압출성형을 통해 가공할 수 있으며, 제조업체에게 가공 및 제품설계 상의 다양한 이점을 제공합니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 혁신적인 역량뿐 아니라 진정한 글로벌 차원의 고객지향, 맞춤형 제품 솔루션, 믿을 수 있는 서비스까지 갖추고 있습니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 독일 본사는 ISO 50001 인증을 받았으며, 전세계의 모든 공장은 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 획득했습니다. 2020년에는 전세계 650명 이상의 직원이 1억 8400만 유로의 매출을 거두었습니다.